MAGNITUDES ELÉCTRICAS
Las magnitudes eléctricas básicas sobre la tensión o voltaje, la intensidad de la corriente y la resistencia eléctrica.
Voltaje o tensión (V): El voltaje o tensión representa la diferencia de potencial existente entre dos puntos del circuito eléctrico. La carga o electrones siempre circulan desde los puntos donde la energía es más alta hasta los puntos en los que es más baja.
La tensión se mide en voltios (V) y su aparato de medida es el voltímetro.
Intensidad de corriente (I): La intensidad de corriente, también llamada corriente eléctrica, se define como la cantidad de carga eléctrica (electrones) que pasa por un conductor por unidad de tiempo.
Su unidad de medida es el amperio (A) y el aparato con que se mide se llama amperímetro.
Resistencia eléctrica (R): Se define la resistencia eléctrica como la mayor o menor dificultad que opone un cuerpo al paso de la corriente eléctrica. 
Los materiales que presentan mucha dificultad al paso de la electricidad reciben el nombre de aislantes y en consecuencia tienen una resistencia eléctrica elevada. Por el contrario reciben el nombre de conductores aquellos materiales que apenas oponen resistencia al paso de la corriente.
La unidad de medida de la resistencia es el ohmio (Ω) y su aparato de medida es el Ohmímetro.
Elementos de un Circuito Eléctrico
Generadores o fuentes: proporcionan al circuito la energía eléctrica necesaria para su funcionamiento.
Receptores: consumen o almacenan la energía proporcionada por los generadores.
Conductores: unen todos los elementos del circuito para permitir el paso de la corriente eléctrica.
Elemento de maniobra o control: permiten o impiden el paso de la corriente eléctrica o regulan el modo de funcionamiento del circuito.

Elementos de protección: protegen de los efectos de la electricidad tanto a las personas como a los aparatos e instalaciones.

Veamos a continuación una tabla con la simbología eléctrica de algunos elementos:

	SÍMBOLOGIA ELÉCTRICA

	ELEMENTO
	NOMBRE
	SÍMBOLO
	ASPECTO FÍSICO

	GENERADOR
	Pila
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	Batería de pilas
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	RECEPTOR
	Lámpara
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	Motor
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	Resistencia
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	CONDUCTOR
	Cable o hilo

Conductor (Cu)
	________
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	ELEMENTO DE MANIOBRA O CONTROL
	Interruptor
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	Pulsador NA
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	Conmutador

Simple
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	Conmutador 

Doble
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	Relé
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	ELEMENTO DE PROTECCIÓN

	Fusible
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